{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Sheet1","B专业类代码对照表"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":78,"n_cols":13,"rows_kept":78,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,1,12],[77,0,77,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["广东工业大学大学生创新创业训练计划项目推荐情况统计表"]
["  学院：土木与交通工程学院                       填表人：孙琼              联系电话：18898609556              学院负责人审批并签字：何嘉年"]
["序号","高校代码","高校名称","项目名称","项目类型","项目负责人姓名","项目负责人学号","参与学生人数（5人以内）","项目其他成员信息（姓名/学号，如：李强/1000102,邱伟/1000103,张娜/1000104）","指导教师姓名（若有多个指导老师，请以英文状态下的逗号隔开）","指导教师职称（若有多个指导老师，职称和老师对应，并用英文状态下的逗号隔开）","项目所属专业类代码","项目简介(200字以内)"]
[1,11845,"广东工业大学","基于数据驱动的钢结构BIM自动建模设计研究","创新训练项目","郑千睿",3117002888,5,"向晓拓/3116002917,李文康/3117002819,陈澧平/3117003248,张慧珊/3218003421","冯为民","教授","0810","以装配式钢结构典型构件为研究对象，研究其参数化图元关系，开发数据驱动建模数学模型，在此基础上利用二次开发技术建立设计插件，实现基于数据表格的钢结构构件模型的智能化自动设计。预期成果：软件著作权1-2项，论文1-2篇，申请专利1-2项"]
[2,11845,"广东工业大学","Android手机定位信息的获取与应用研究","创新训练项目","刘镇湖",3116003416,5,"马浩博/16003417,陈戈伐/3116003394,黄俊斌/ 3117003412,魏瑜泓/3117003420，","魏德宏","讲师","0812","课题拟对Android手机定位芯片定位数据进行获取，并基于Android手机系统进行简单的应用开发，以期将上述定位数据在下列测绘领域工作中加以利用"]
[3,11845,"广东工业大学","基于翻转课堂实践的结构力学桁架教学实验的研究与设计","创新训练项目","周科廷",3116002881,5,"蔡培德/3116002885,颜盾明/3116002873,张鑫根/3117002841,陈睿/3117002806","袁兵","教授","0810","本研究项目主旨是希望设计与理论教学内容有机融合的教学实验：实验内容侧重探索性和实用性，通过实验引发创新，激发对实验现象进行理论探索的作用。并尝试为结构力学翻转课堂实验教学实践研究提供有效的支持，促进结构力学在线课程的发展。"]
[4,11845,"广东工业大学","玻璃纤维砂浆流变性能关键因素研究","创新训练项目","邝炜坚",3117002963,5,"黄世聪/3117002959,李卓明/3117002967,杨继煌/3117002984,周健民/3117003314","郭永昌,李古","教授,副教授","0810","虽然对纤维混凝土的流变性能已有一些研究，但对关键影响因素的研究仍缺乏。本项目围绕纤维混凝土的流变性能，以膜厚度理论和纤维因素理论为指导，通过开展流变性能试验并对结果进行数值分析，探寻纤维混凝土流变性能的关键影响因素。项目成果不仅可以推动混凝土流变学的发展，对混凝土的生产和应用也具有重要的指导意义。"]
[5,11845,"广东工业大学","地聚物再生混凝土强化方法试验研究","创新训练项目","林泽彬",3117002822,5,"叶润鑫/3117002886,梁文添/3117002820,黎东宇/3117002865,徐源彬/3117002936","蒋树贤,谢建和","讲师,教授","0810","为解决传统水泥基再生混凝土力学性能低下和耐久性差的瓶颈问题，利用地聚物替代水泥、再生骨料替代天然骨料研制高性能地聚物再生混凝土。以地聚物替代率、再生骨料替代率、碱溶液浓度和养护条件等因素为变量，开展地聚物再生混凝土抗压试验研究，结合电子显微镜、X光衍射，揭示地聚物增强再生混凝土的宏微观机制。在此基础上，综合考虑工作性能、力学性能，优化矿渣微粉和粉煤灰复合基碱激发的配比，提出常温条件下高性能地聚物再生混凝土的设计方法。预期成果既可实现固废物资源化利用，又能减轻环境污染，对推动我国建筑业可持续发展有重要的科学研究意义和工程应用价值。"]
[6,11845,"广东工业大学","滨海条件下干湿循环对水泥土的力学特性及耐久性能试验研究","创新训练项目","朱德华",3117002892,4,"赵浩深/3118003139,郑日明/3118003141,陈昌鹏/3117002850","梁仕华,史宏彦","副教授,教授","0810","本项目将针对华南地区滨海相软土，在不同含量的水泥掺量下，进行在海水环境和咸淡水交替条件下的干湿循环试验，宏观上通过无侧限抗压强度试验研究不同干湿循环条件对水泥土长期强度的影响，微观上通过电镜扫描试验（SEM）、X射线衍射试验（XRD）和电子计算机断层扫描试验（CT）从物质组分、颗粒及孔隙的空间分布特征和颗粒之间的连接特点等方面来分析干湿循环对水泥土引起的劣化现象。"]
[7,11845,"广东工业大学","含停车场视角下城市交叉口信号灯智能配时管理系统设计","创新训练项目","陈志伟",3118003334,5,"麦永祥/3116003090,欧阳慧玲/3216003112,黄钦康/3117003120,张龙飞/3118003366","赵佳虹","副教授","0818","本项目主要研究交叉口在高峰期随着车流量变化与信号灯最佳配时方案的关系，同时考虑携带着停车场的交叉口的情况，当停车场的车流在与主干道交叉口合并时，研究如何减少两股车流的冲突，并如何调整信号灯的配时，以提高交叉口的通行率。"]
[8,11845,"广东工业大学","基基于BIM技术的项目全生命周期设计协同与管理云平台研发","创新训练项目","梁嗣楠",3216008180,5,"林利冰/3217003233,叶启智/3116003140,梁金勇/3116003126,郑千睿/3117002888","张煜帆,冯为民","讲师,教授","0810","在目前国内成熟的云系统基础上，综合应用二次开发技术和系统集成技术，对利用云计算技术和BIM数据驱动技术构建的BIM三维云平台，其架构可以简单的描述为两个端，一个是云端，一个是终端，“云端”指企业内的BIM云平台系统，致力于支撑各种BIM业务。“终端”提供各种便捷的BIM业务工具，可以灵活方便的满足BIM业务从企业内延伸到企业外，将BIM业务延伸到现实生活的每一个地方，实现诸如瘦终端虚拟化桌面接入、移动终端BIM业务、互联网BIM业务等高效便捷的应用。依托“云端+终端”的BIM云解决方案，可将BIM业务从时间、地点、空间上，延伸至可触及的各个方面。"]
[9,11845,"广东工业大学","超高性能海水海砂混凝土耐久性研究","创新训练项目","陈易圻",3117002950,5,"李燕婷/3217002895,林琳/3217002945, 黄日正/3117002813,黄世聪/ 3117002959","陆中宇","副教授","0810","党的十九大提出坚持陆海统筹、加快建设海洋强国的战略目标。随着海洋强国的兴起，海洋及港口建筑物和构筑物增加，混凝土用量随之增加。采用传统的混凝土材料应用于海洋工程不仅影响建设工期、增加成本，而且还会加剧天然砂石资源的枯竭、淡水资源的短缺。利用海水海砂配制的混凝土，就地取材，能够节约建设成本、缓解淡水资源匮乏，还能够避免由于过度开采砂石带来的环境问题。"]
[10,11845,"广东工业大学","基于重力梯度反演南海海底地形的方法研究","创新训练项目","黎晋博",3116003410,5,"简光煜/3116003407,曾文锐/3117003406,郑淦元/3117003426,李蕙坤/3217003430","许闯","副教授","0812","本项目率先联合小波多尺度分析和重力梯度数据，推导新的计算方法，来确定更高精度更高分辨率南海海底地形，旨在为认识该地区构造演化过程、合理利用自然资源提供科学依据。"]
[11,11845,"广东工业大学","基于固体氧化物燃料电池的建筑冷热电三联供系统研究","创新训练项目","李泓裕",3117003297,3,"陈泽茵/3117003318,梁丹枫/3117003300","孙琼","讲师","0810","本项目拟研究基于固体氧化物燃料电池的冷热电三联供系统，并研究该系统在建筑中的应用。基于建筑的冷热电负荷对该系统进行能效分析。调研华南地区建筑实际的冷热电负荷，并分析该系统在华南地区的应用前景。"]
[12,11845,"广东工业大学","冲击荷载作用下典型土体的力学响应特征研究","创新训练项目","邓浒标",3117003077,5,"刘展煜/3118003077,梁启金/3117002870,李嘉炜/3118002838,陈润佳/3117003075","刘勇健 ","副教授","0814","本课题对路基两种代表性填料（砂土和黏土填料）进行动力平板载荷试验研究，分析路基填料在动力荷载下的力学响应及变形特性。主要内容有如下三方面：（1）砂土和黏性土在动力平板荷载试验下的力学响应及变形特性；（2）对比动力平板荷载试验下两种典型土体的力学响应与静载荷试验下土体响应的区别；（3）对比不同动力测试方法测试的精度和测试深度（动力平板荷载试验与动态变形模量Evd）"]
[13,11845,"广东工业大学","渔网纤维海水海砂混凝土冲击力学性能","创新训练项目","吴俊清",3117002881,5,"江杜恒/3117002913,袁欢/3118003057,陈坤儒/3118003015,陈旭/3118002881","刘锋,曾俊杰","教授,讲师","0810","本课题研发一种渔网纤维海水海砂混凝土。该新型环保混凝土基于回收废旧渔网，可就地取材使用海水、海砂制作混凝土用于海上、海岛与近海工程，不仅具有环保效益，而且具有经济效益。本项目研究并拟解决回收渔网纤维种类、掺量等参数对混凝土的冲击力学性能的影响。"]
[14,11845,"广东工业大学","高性能道路沥青材料研发","创新训练项目","卢文杰",3117003055,5,"彭晓琳/3217003072,程全/3117003038,王雷达/3117003060,谭婉怡/3217003073","吕建兵，尹应梅","教授,副教授","0818","本项目通过对回收废旧沥青垃圾料中的旧沥青进行流变性能室内试验，推导出最佳的降温拌和剂与再生剂的共同作用区域。废旧沥青垃圾与新沥青、降温拌和剂与再生剂混合，达到降温拌和性能与再生要受到三方面因素的影响：扩散渗透特征、相容特性与混合条件。针对该三方面因素，本部分以降温拌和再生工艺特征与旧沥青路面材料性状为基础，利用沥青流变性能相关理论等，设计相应试验，从沥青粘结剂降温拌和与再生、再生剂作用特征和旧料再生工艺特点(混合条件)三方面刨析沥青路面再生的高温抗车辙性能与疲劳性能。"]
[15,11845,"广东工业大学","电氧化耦合陶瓷膜/纳滤膜的一体化双膜法中水处理装置研究","创新训练项目","王月瑶",3216003387,5,"杜树森/3116003352,林钰涵/3217003403,甘发锡/3117003369,徐润晨/3117003351","杜星,马京帅","副教授,助教","0810","水资源的短缺和水源水质的不断恶化增加了社会对再生水的需求，再生水可以用于园林绿化用水，河流补水，公园冲洗厕所和公园内道路的冲洗用水等。针对污水厂生化工艺二级出水水质成分的复杂性，选取具有代表性水质特征的污水厂二级出水，具体特点是高含盐量和低有机物量，同时具有少量微量有机污染物(如抗生素等)，采用电氧化结合陶瓷膜和纳滤工艺进行水质处理效能研究，最后构建一体化双膜装置,考查装置的净水效能和持久性运行特性，明确电氧化预处理的陶瓷膜/纳滤组合的双膜法净水机理和膜污染机理。"]
[16,11845,"广东工业大学","以学生为中心的基于PBL的拱结构教学实验的研究与设计","创新训练项目","池国民   ",3117002854,5,"陈树鹏/3116002845,邱志旭/3117002828,张慧/3217002946,陈浩荣/3117002851","袁兵","教授","0810","本研究项目主旨为在结构力学专业教师的指导下，研究、设计并制作出一批具有代表性的基于拱结构概念的简单拱结构模型，同时分析和研究荷载作用下结构的受力特点，深化结构概念，培养学生的抽象、想象能力，提高动手能力和创新能力，使学生会用多角度的眼光去认识、审视与评价实际的拱结构，并尝试为结构力学实验教学的研究提供有效的支持，促进结构力学课程的发展，让学生在经典结构力学的基础之上能深入理解、灵活运用其核心概念、基本方法来解决工程问题"]
[17,11845,"广东工业大学","地铁隧道管片抗弯抗拔检测新试验方案和新试验方法","创新训练项目","陈鹏辉",3115003081,5,"文越彪/3117003102,胡其锐/3117003081 ,戴涛文/3118003108,谢运鹏/3117003105","袁炳祥","副教授","0810","通过改变测试荷载的加载方式，可以更加合理的区分合格与不合格的管片产品。在抗弯试验中，非径向加载情况下会使荷载不全用来产生弯矩，因而会测得抗弯能力偏强；在抗拔试验中，非径向反力使混凝土的应力状态发生改变，与实际抗拔状态不一致。本项目对管片进行不同形式的加载模拟，并进行现场试验管片中埋入应变片和传感器，监测管片受力和变形，与数值模拟进行对比分析，寻求最合理的加载形式以及不同加载形式下的差距及分析差距产生的原因。"]
[18,11845,"广东工业大学","基于校园网的实验室仪器管理系统","创新训练项目","邓力维",3117003411,1,null,"周波阳","助理研究员","0812","本项目旨在建立一套基于校园网的实验室仪器管理系统，实现实验室的数字化管理。该系统基于.net平台研发，数据库建立在linux服务器上，基本信息包含仪器名称、设备号、仪器状态、使用人、故障部位等。利用该系统，管理员能依据实际情况对仪器状态进行编辑，实现无纸化办公，从而大幅提升工作效率。"]
[19,11845,"广东工业大学","装配式建筑波纹灌浆套筒钢筋连接的关键性能研究","创新训练项目","陈旭",3118002881,5,"陈昭杰/3118002882,杨媛婷/3218002918,符康燊/3118002885,黄圣钦/3118002887","朱江,魏木旺","教授,讲师","0810","装配式建筑在节能环保、绿色减排等方面具有极大优势，已成为我国建筑行业发展主要方向。国内外装配式混凝土结构中的构件连接主要通过灌浆套筒钢筋连接技术。目前国内市场主流灌浆套筒产品价格过高，装配式建筑优势没有得到完全发挥，一定程度上制约我国装配式混凝土结构推广应用。本项目拟研发一种低成本、易加工新型波纹灌浆套筒连接技术，采用试验研究波纹套筒灌浆连接技术的可行性和可靠性，为工程应用提供技术指导。"]
[20,11845,"广东工业大学","黏粒含量对微生物诱导碳酸钙沉淀固化花岗岩残积土性能影响试验研究","创新训练项目","王羽心",3217002897,3,"洪梓杰/3118003110,徐佳/3218003149","梁仕华,龚星","副教授,讲师","0810","微生物诱导碳酸钙沉淀（MICP）作为一种新型的环保型土体加固方式，主要利用微生物自身代谢产生的脲酶，促进尿素水解产生碳酸根离子，结合微生物周围游离的钙离子形成碳酸钙沉淀，粘结砂土颗粒，提升土体的强度和刚度。"]
[21,11845,"广东工业大学","关于装配式应急混凝土快速路面铺装技术的研究","创新训练项目","蔡汉东",3116002747,5,"陈柏宇/3116003024,陈佳亮/3118003104,陈霖/3118003105,戴涛文/3118003108","杨飞","讲师","0810","本项目项目主要利用cad与有限元分析软件，研究一款全新的混凝土预制板，适合道路的修补以及各种不同路面的铺设，该混凝土预制板无论是铺设还是在修补方面均具有只需养护1-3小时便可通车，密实性、耐久性、混凝土预制板之间粘接性能良好，抗冲击性能优异，路面修补后不易发生二次破坏等优点。"]
[22,11845,"广东工业大学"," SBS改性沥青抗紫外老化性能改善优化研究","创新训练项目","孟涛",3117003014,4,"曹志鹏/3117002994,林广煜/3117003010,禹振轩/3117003065","孙晓龙,邹超","讲师,讲师","0818","项目通过优选多种性能优良的抗紫外老化沥青改性剂，制备存储稳定性高的抗紫外老化SBS复改性沥青，进而研究沥青的抗紫外老化性能及其路用性能，撰写相关研究报告。"]
[23,11845,"广东工业大学","乡村电力能源碳排放强度时空演变及影响因素研究","创新训练项目","王欣睿",3217003188,4,"廖坚俊/3117003210，\n王飞胜/3117003164，\n郑启平/3117003174","方媛","讲师","0825","本项目利用文献研究法，对碳排放算法、指标体系等进行相关理论研究及分析，确定影响乡村电能源碳排放的各项指标因素，建立乡村电能源碳排放测算模型，运用现场调研法，以广宁县为研究对象，收集该地历年用电客户的供售电量以及相关数据，对该县用电客户电能源碳排放进行分析，确定敏感因素，得出结果。"]
[24,11845,"广东工业大学","基于ABMS对草地系统动态进程的研究","创新训练项目","李日浚",3117003415,2,"曾文杰/3117003405","凌博华","讲师","0705","基于ABMS研究大型食草类动物与草地植被之间的交互作用"]
[25,11845,"广东工业大学","复掺纳米材料与辅助胶凝材料的混凝土性能研究","创新训练项目","任佳贤",3117002877,5,"陈昌鹏/3117002850,罗堉鑫/3118002843,邓业凯/3117002855,黄圣钦/3118002887","李古","副教授","0810","纳米颗粒材料一般是指尺寸在1～100nm间，具有显著的表面效应、小尺寸效应和宏观量子隧道效应的粒子。辅助胶凝材料是指可掺入混凝土部分替代水泥，参与水化反应，实现混凝土性能改善的一类掺合料。目前，二者复掺对混凝土性能的影响研究仍很少。本项目将尝试在混凝土中复掺纳米材料与辅助胶凝材料，研究二者对混凝土各项性能的影响。研究成果对拓展纳米材料应用领域和促进混凝土科学的发展均有重要意义。"]
[26,11845,"广东工业大学","粤港澳大湾区背景下广佛两地城市水系统中微塑料污染迁移路径研究","创新训练项目","文豪",3116003366,5,"黄滢钰/3217003402,张严方/3218003241,关家铭/3118003155,梁晓晴/3218006542","王琦","特聘副教授","0810","本项目致力于通过探究粤港澳大湾区中心城市水系统中微塑料污染的迁移路径，从而找出城市水系统中可能存在的微塑料来源，并提出相应地解决策略，从而为未来解决微塑料污染问题提供研究基础，减轻粤港澳大湾区建设所带来的水环境污染压力及相关环境污染问题。以及融合多项新媒体技术提高公众对粤港澳大湾区中心城市微塑料污染现状和负面影响的认知。"]
[27,11845,"广东工业大学","掺垃圾焚烧炉渣水泥处理渗滤液污泥的试验研究","创新训练项目","方上",3117002856,3,"胡怿文/3217002846,林增锐/3117002823","冯德銮,梁仕华","讲师,副教授","0810","本项目旨在针对垃圾填埋场渗滤液污泥，探究掺不同含量的垃圾焚烧炉渣的水泥基复合固化剂对污泥的固化效果，通过对固化体力学性能和增容比等性质进行分析比对，优选出固化效果较好的垃圾焚烧炉渣掺量，并结合电镜扫描试验（SEM）、X射线衍射试验（XRD）和电子计算机断层扫描试验（CT）分析垃圾焚烧炉渣对固化效果的影响，为填埋场渗滤液污泥的安全处置提供可靠的理论依据。"]
[28,11845,"广东工业大学","建筑结构模型3D打印设计与制作","创新训练项目","刘小东",3117002872,5,"苏钺/3117003018,梁启金/3117002870,文宏威/3118003273,李宗衡/3118003300","何嘉年","副教授","0810","本项目提出以“以学生为中心”，主旨为在专业教师的指导下，研究和设计各种建筑结构教学模型，利用3D打印技术，制造相关结构模型，通过构件的设计和制作，以及结构的安装拼接，深化结构概念，培养空间想象能力；并尝试为结构相关课程的改良提供有效的支持，协助专业课程的相关教学。"]
[29,11845,"广东工业大学","机动车尾气污染物排放与交通流参数的关系研究","创新训练项目","黄钦康",3117003120,5,"吴绍钶/3117003132,邹耀鑫/3117003138,张嘉琳/3217003144,杨依鹏/3116005574","王小霞","讲师","0818","本项目通过对交通流参数的测定和多种路况及不同行车状态下机动车尾气污染物排放量和污染物组成成分的测定，构建出机动车尾气污染物排放与交通流参数的关系模型。通过搭建的模型和对测量数据的分析，探究交通流量、车流密度和车辆速度对机动车尾气污染物排放的影响程度，进而为城市机动车尾气污染物排放提出新的防治对策。"]
[30,11845,"广东工业大学","业主与承包商合作行为对项目管理绩效的影响研究","创新训练项目","刘畅",3117003159,3,"王飞胜/3117003164,郑佐玮/3117003176,吴镇强/3117003166","骆亚卓","讲师",1201,"本项目将通过对以往业主与承包商关系、合作行为模式研究的总结，运用交易成本理论、委托代理理论等进行分析，得出业主与承包商合作行为的主要模式。同时，通过对以往文献研究的分析，探究出业主与承包商合作行为与项目管理绩效的关系。采用实证方法，向建筑行业内的业主与承包商发放调查问卷，并对采集到的问卷进行数据转化，并对转化所得的数据进行信度等分析，以此探究上述合作行为及合作影响因素对项目管理绩效的影响。"]
[31,11845,"广东工业大学","华南地区GNSS电离层闪烁观测分析","创新训练项目","陈泽彦",3116003396,5,"郭子朗/3116003397,李志聪/3116003412,刘俊杰/3116003414,王梓聿/3116003425","唐龙","副教授","0812","本项目主要研究利用GNSS观测值分析华南地区电离层闪烁传播特征。电离层闪烁是当电波通过电离层时，受电离层结构的不均匀性影响，造成信号振幅、相位等的短周期不规则变化的现象。华南地区处在磁赤道异常区的峰值区域，其闪烁出现率和严重程度较磁赤道和极区都显著。因此，本项目着眼于华南地区，利用高精度GNSS观测值，分析该区域电离层闪烁时间等传播特征，为导航定位以及其它相关领域提供重要信息，具有非常重要的现实意义。"]
[32,11845,"广东工业大学","金属空心球泡沫混凝土压缩力学性能实验研究","创新训练项目","依明江·艾海提",3117002837,2,"许东扬/3117003220,冯子怡/3217002845","戴美玲","讲师","0814","泡沫混凝土材料具有轻质、隔音、保温、缓冲抗震等性能，在军用、民用防护工程等领域中具有广阔的应用前景。目前，国内外对以金属空心球作为填料制备泡沫混凝土及其力学性能的研究还鲜有报道，本项目拟探索研究一种金属空心球泡沫混凝土材料，包括其制备方法及其基本的力学性能。通过实验并结合理论分析研究金属空心球配比及其几何尺寸对该泡沫混凝土材料压缩力学性能的影响规律。"]
[33,11845,"广东工业大学","新型家用淋浴净水花洒（净水过滤器）的研发及其净水效能研究","创新训练项目","李恺悦",3216003336,5,"张超雄/3116003329,袁梓浩/3117003578,尤炜弘/3118003185,郭典芬/3118003208","秦雯","讲师","0810","本项目针对淋浴用水水质特征，拟开发一种新型家用淋浴净水花洒（净水过滤器），将活性炭-阳离子交换树脂-微滤膜工艺进行耦合，通过活性炭的还原性和吸附作用、阳离子交换树脂的离子交换作用、微滤膜的物理截留作用，可同时有效控制沐浴用水中可能存在的余氯、硬度、微生物等指标，在保障水量的前提下，实现家庭用户的自来水水质的改善，保障供水水质安全。"]
[34,11845,"广东工业大学","碳酸盐岩热储混合溶蚀作用的影响因素试验研究","创新训练项目","黄子航",3117003086,3,"杨立宏/3117003106,林晓琛/3218003284","龚星","讲师","0810","本项目综合考虑碳酸钙化学溶解反应机理，采用室内试验方法研究饱和溶液混合溶蚀和温度混合溶蚀同步作用下的碳酸盐岩热储岩溶介质差异性溶解过程，分析地下水温度、侵蚀性CO2来源及其混合比例、反应温度、地下水流速对碳酸盐岩混合溶蚀作用的影响，能够为碳酸盐岩热储水-岩相互作用及地质环境演化研究提供理论依据，对于缓解能源压力和改善生态环境都有重要现实意义。"]
[35,11845,"广东工业大学","大跨桥梁拉索振动控制的数值分析与试验研究","创新训练项目","陈文鑫",3117002997,4,"陈焕伟/3117002996,姚聪威/3117003064,江航宇/3117003005","黄娟","讲师","0818","采用有限元法得到拉索-阻尼器-弹簧系统的特征频率方程，仿真分析带减振装置的大跨径拱桥的吊杆和系杆、斜拉桥的斜拉索、悬索桥的吊索等拉索结构系统在复杂边界约束的振动特性和阻尼器耗能减振机制，提出拉索-阻尼器-弹簧系统参数分析与索力识别的计算方法，为大跨径系杆拱桥、斜拉桥、悬索桥振动优化控制和科学管养提供技术支持。\n"]
[36,11845,"广东工业大学","基于工程实例的建筑运营阶段碳足迹及减排措施研究","创新训练项目","黄紫悠",3216003152,4,"叶颖君/3216003159,陈沛琪/ 3217003179,陈中文/3116002798,卢嘉恩/3217003235","尹秀琴","讲师","0810","建筑、交通运输和工业是能源消耗的三大领域，也是温室气体排放的重要源头。联合国政府间气候变化专门委员会统计，建筑业的能源消耗占全球能源消耗总量的 40% 左右， 引起了约 36% 的温室气体排，建筑业的低碳减排非常重要。而运营阶段所产生的碳排放量占其全生命周期总排放量的60% ～ 80%，因此本项目基于多个工程实例，对建筑物运营阶段的碳足迹进行研究，并提出相应减排策略，为发展低碳建筑、推进建筑业的可持续发展提供一定的参考。"]
[37,11845,"广东工业大学","基于卫星遥感数据的地表三维模型构建技术研究","创新训练项目","陈铖伟",3117003407,5,"王晓鑫/3116003423,郑梓聪/3117003428,潘泳彤/3217003432,任敏聪/3117003419","余俊鹏","副教授","0812","基于高分辨率卫星遥感数据开展地表三维建模，一方面可通过立体采集和纹理贴图制作三维实景模型，一方面可以通过密集匹配构建三维模型。前者需要大量的人工编辑，效率低。后者尽管目前已有Smart3D等商业软件可以实现类似功能，但主要针对无人机倾斜摄影测量且价格昂贵，技术成熟度不足。本课题将对基于卫星平台所获取的遥感影像通过密集匹配构建三维模型的技术方法进行探索研究。"]
[38,11845,"广东工业大学","机制砂对混凝土性能影响的研究","创新训练项目","卜辰龙",3117002899,5,"李文康/3117002819,林瑶/3217002896,谢绍崎/3117002935,黎铧斌/3117002915","谢燕","副教授","0810","河砂资源日益匮乏，机制砂取代河砂的应用已经是迫在眉睫，有些地区和工程甚至已经开始使用机制砂进行生产。本课题拟对广州地区的机制砂使用情况进行调研，收集相关原材料，对机制砂的性能指标及颗粒级配等进行分析，并用其配置混凝土，对其工作性能、强度性能以及耐久性能进行全面的研究。"]
[39,11845,"广东工业大学","基于双重复合加热方法的半密封式办公区局部空间辅助采暖装置","创新训练项目","梁镇希",3116003274,5,"曾佳榆/3216003292,凌子健/3117003303,李乐曦/3217003278,何晓伟/3118002975","刘琳","讲师","0810","随着建筑能耗的增加，以及办公室人员室内工作时间的增加，建筑节能及人体局部热舒适性的改善日益受到重视。为此，本项目以冬季南方办公建筑为背景进行人体热舒适调查，探讨并设计基于双重复合加热方法的半密封式办公区局部空间辅助采暖装置。本装置具有经济、便携、舒适优势，能很好地满足上述需求。"]
[40,11845,"广东工业大学","土钉对横观各向同性土坡的加固机理及稳定评估","创新训练项目","汪泽鹏",3117003020,4,"饶江锋/3117003016,唐伟文/3117003019,罗玲/3117003032","杨雪强","教授","0810","如何合理地在边坡稳定性分析中考虑土体强度各向异性的影响，并在此基础上探讨土坡最危险滑动面的位置，结合土钉护坡工程，探讨优化出土钉的支护间距、倾角及长度等支护参数，探讨土钉支护对土坡最危险滑动面位置的影响趋势，探讨土钉对横观各向同性土坡的加固机理，计算土钉加固边坡后的安全系数，是本课题研究的中心任务，因而具有一定的理论价值与显著的实际工程应用价值。"]
[41,11845,"广东工业大学","预应力CFRP板加固腐蚀受损RC构件技术试验研究","创新训练项目","麦伟康",3117002874,5,"黄嘉俊/3117002857,黄锦涛/3117002858,王雷达/3117003060,陈奎宇/3117002852","谢建和","教授","0815","本项目以预应力CFRP板加固RC构件为研究对象，以实验研究为主，结合理论分析的方法，探索CFRP板预应力度，混凝土构件受拉主筋锈蚀率对加固构件抗弯力学性能的影响规律。"]
[42,11845,"广东工业大学","高性能道路标线研发","创新训练项目","黄桂鑫",3117003003,4,"孟涛/3117003014,黎平杰/3117003008,苏钺/3117003018","邹超,孙晓龙","讲师,讲师","0818","本项目根据标线宽度设计中间研发具有高弹性的标线涂料上撒玻璃珠的光线反射带，两侧则研发具有高硬度的标线涂料为车轮行车提供摩擦力并保护玻璃珠带。通过此方法可使标线在受车轮挤压时，防止玻璃珠剥落，而达到保持标线高逆反射系数的目的。"]
[43,11845,"广东工业大学","基于LCA的装配式建筑碳足迹研究","创新训练项目","叶颖君",3216003159,4,"陈沛琪/3217003179,黄紫悠/3216003152,陈中文/3116002798","尹秀琴","讲师","0810","现阶段传统现浇施工方式生产效率低、施工周期长、环境污染大，已不能满足建筑业可持续发展的要求。装配式建筑以其施工周期短、建筑质量高、绿色环保的优点得到了政府部门的认可。发展装配式建筑，推动建造方式创新，是实现建筑产业高质量发展的重要途径。本项目拟对装配式住宅的碳足迹进行量化计算，并提出节能减排措施，为装配式建筑低碳减排提供一定的参考。"]
[44,11845,"广东工业大学","基于时序InSAR技术监测城市地表形变","创新训练项目","邹丽绚",3216003436,5,"陈邦鑫/3116003392,石梓灵/3217003433,何映彤/3216003434,蔡哲/3116003390","胡波","副教授","0812","大型建筑物和工业设施的不断增多，加上地下水资源开采和人类活动等因素的影响，各大城市近年来局部地表沉降发生频率及其影响范围越来越大。为应对这一情况，及时有效的对城市地表全面的沉降监测和安全性评估，提出通过InSAR大范围监测地表的变化，尤其是幅度较大或不均匀的形变，及时普查突发性形变并进行准确危险性评估。"]
[45,11845,"广东工业大学","BFRP筋再生混凝土深梁抗剪性能试验研究","创新训练项目","靳永韬",3117003044,5,"林迪锦/3117003052,林璐/3217003234,吴镇强/3117003166,郑佐玮/3117003176","李璟","副教授","0810","目前，国内外关于FRP筋梁和再生混凝土梁抗弯、抗剪问题的研究相对较多；关于FRP筋混凝土深梁的抗剪性能研究较少；涉及将BFRP筋作为纵筋加入再生混凝土并制成梁式构件方面的研究则更少。为了探索BFRP筋再生混凝土深梁在集中荷载作用下的剪切破坏机理，考察这种新型构件的抗剪性能，本项目将通过试件单调加载试验研究，分析跨高比、剪跨比、纵筋配筋率、水平分布筋的配筋率、配箍率等因素对试件抗剪承载力、破坏形态和延性的影响规律，并提出斜截面受剪承载力计算公式。"]
[46,11845,"广东工业大学","地道风预冷与太阳能通风塔复合强化通风系统的性能优化及节能分析","创新训练项目","江志豪","3116003218",4,"潘鑫沛/3115003344,黄家豪/3115003328,田靖/3115003345","刘丽孺","教授","0810","为了改善高大空间建筑空调能耗巨大的问题，本项目以某剧院为例，针对大空间建筑提出了地道风预冷-太阳能通风塔一体化系统。该系统利用地道风作为天然冷源将室外空气冷却，以太阳能通风塔增强热压而产生强大的浮力作为驱动，使剧院以自然通风方式消除内部余热。并借助于fluent软件对一体化系统通风性能进行了数值模拟。主要对地道长度、单双地道、静压箱进风方式、送风口尺寸、太阳能通风塔尺寸以及优化等因素展开研究，并进行节能分析。"]
[47,11845,"广东工业大学","复合土钉墙支护结构工作性状研究","创新训练项目","何俊培",3117003079,3,"丘玉琳/3217003112,黄绮琪/3217003111","张丽娟","副教授","0810","复合土钉支护结构是土钉与其它支护结构组合成的支护体系,它克服了土钉支护结构不能用于深基坑支护和含水率比较高的土层，和其它传统深基坑支护形式相比有在经济性和工期方面有一定优势，也在一定程度上提高了基坑支护的安全性，在工程实践中越来越被广泛使用。本研究在查阅国内外文献成果的基础上，分析土钉支护在工程中的应用情况，总结归纳出复合土钉支护的研究现状。\n 运用运用有限元软件对广州白云大道某基坑支护工程进行模拟分析，主要模拟研究基坑顶部的水平位移和竖向位移，锚索和土钉的轴力等，并将模拟的结果与实际工程监测结果对比，来验证模拟结果的可靠性。\n运用控制变量的方法对该支护工程进行优化，主要从锚索和土钉间距、倾角和长度及止水桩的桩径等方面进行优化。"]
[48,11845,"广东工业大学","FRP-椭圆高强钢管混凝土柱力学性能研究","创新训练项目","莫丕显",3117002875,5,"曾嘉铭/3117002849,林文锴/3117002923,李威逸/3117002867,黄科威/3117002861","郭永昌,曾俊杰","教授,讲师","0810","本课题提出了一种新型组合柱FRP-椭圆高强钢管混凝土柱（下文简称组合柱）。一方面，该种形式组合柱由于采用了高强钢管来约束核心混凝土，而外层的FRP又能有效约束钢管向外的局部屈曲，使其不会提前退出工作，同时可以提升构件承载力及延性，在相同的设计荷载下，能大大缩小构件的截面尺寸，减轻自重，有利于增加空间使用率和抗震设计。"]
[49,11845,"广东工业大学","生物型高效疏浚淤泥固化剂性能及固化机理研究","创新训练项目","苏钺",3117003018,3,"黎平杰/3117003008,黄桂鑫/3117003003","孙晓龙,邹超","讲师,讲师","0818","本项目拟优选多种具有固结功效的生物型基础材料，通过一定的技术手段制备成高效生物型固化剂，全面分析疏浚淤泥及固化材料物化特征，通过一定技术手段深入研究固化淤泥孔结构分布与渗透性，确定固化进程水化产物及特征成分迁移转化规律，在此基础上，对不同材料固化效果进行评价，并对其经济性比选，最终确定最优配比的高效生物型淤泥固化剂，为疏浚淤泥的资源化利用提供新途径。"]
[50,11845,"广东工业大学","建筑结构模型模态分析与振动台试验","创新训练项目","柯志奋",3117003046,5,"邱志旭/3117005828,刘小东/3117002872,林志奇/3118003164,温昱曦/3218005840","何嘉年","副教授","0810","本项目旨在制造一系列典型的建筑结构，如多高层框架结构、框剪结构、框架-支撑结构、大跨度空间结构的结构模型，并对结构模型进行基于振动台的结构模态分析，从而了解各种结构的动力性能特点，为土木工程专业的专业课程学习提供更好的支持。"]
[51,11845,"广东工业大学","深淤泥条件下施工工艺对钻孔灌注桩施工的影响","创新训练项目","柯嘉豪",3117003045,5,"伍浩/3117003063,林迪锦/3117003052,李明彬/3117003048,黄道辉/3117003042","袁炳祥","副教授","0810","由于软土地基其特殊的工程特性，钻孔灌注桩成孔难度极大；钻孔桩施工时，由于土体本身富含水，加上水位变动过快，容易造成护壁坍塌；孔深较大，从钻孔到成桩施工时间长，对护壁要求高；施工中还易出现扩孔、护筒下沉和倾斜、钻机偏移和倾斜、钻孔偏位和倾斜等现象。本项目主要从护筒的长度对成桩质量的影响、泥浆比重对成桩质量的影响两个方面讨论研究钻孔灌注桩在深淤泥层中成桩的技术控制要点"]
[52,11845,"广东工业大学","基于深度传感器的室内三维建模研究","创新训练项目","郑阳",3117003427,2,"邓力维/3117003411","丁琼","讲师","0812","本课题根据室内空间结构化特征明显、拓扑结构丰富的特点，研究一种不同于室外建模方法的新途径，从三维点云数据中识别提取点线面体结构特征的空间位置，确定他们的空间拓扑结构关系，由点线面体对象绘制结构化的室内场景模型，对实现室内场景自动建模具有重要的意义"]
[53,11845,"广东工业大学","环保型水平孔再生混凝土预制装配式承重墙体设计方法研究","创新训练项目","孙匡正",3117002931,3,"区梓斌/3117002929,傅梓豪/3117002906","熊哲","讲师","0810","现阶段我国农村房屋的主要结采用粘土砖（红砖）。粘土砖的使用，给环境带来了不容忽视的危害。为了限制农村粘土砖的生产，本项目提出了一种低能耗、保温隔热性能好的环保型水平孔再生混凝土预制装配式承重墙体，并对其设计方法进行系统的理论研究。该墙体的发展和应用，对我国农村的房屋建筑是一种重大改革，同时即是我国农村建筑经济市场的机遇，也是挑战，一方面有助于我国乡村的发展与振兴；另一方面节约乡村资源、保护环境。"]
[54,11845,"广东工业大学","含砂率和含水率对污泥固化效果影响的试验研究","创新训练项目","郑浩楠",3117002843,3,"赵一凡/3117002842,陈泽鑫/3117002903","梁仕华,罗庆姿","副教授,讲师","0810","本课题组前期对淤泥土固化的研究成果，选取水泥和粉煤灰作为固化剂，分别对不同含砂率和含水率的淤泥试样进行固化处理，再进一步从宏观力学特性和微观结构两个角度来研究其固化效果，得出不同含砂率和含水率下，固化淤泥的强度和结构特性。根据实验数据，得出不同含砂率和含水率对固化效果的影响，进而掌握其规律，改良现有的固化方法。最终排除含砂率和含水率对固化的不良影响，使得对淤泥的固化成为一个全面且有效的方法，能够顺利的应用于工程实际，解决软土地基的处理难题。"]
[55,11845,"广东工业大学","改性橡胶对混凝土力学性能的影响","创新训练项目","陈壁坤",3117002948,2,"林鑫潮/3117002871","谢建和","教授","0810","目前我国废旧轮胎年产生量位居世界第一位，每年都会产生大量的废旧轮胎。为了将这些旧轮胎回收利用，本项目将橡胶加入混凝土中，以研究橡胶混凝土的综合性能，为橡胶混凝土的推广应用提供参考依据。本项目具有节能环保的优点，预期成果具有重要的实践意义和广阔的应用前景。"]
[56,11845,"广东工业大学","全站仪中间法三角高程测量的实验研究","创新训练项目","黄家昌",3116003401,5,"黄必成/3116003399,邓光宏/3117003410,谢乐业/3117003422,卢烨珊/3217003431","王宇会","讲师","0812","三角高程测量具有测定高差速度快、简便灵活、不受地形条件限制等优点，中间法观测由于不用量取仪器高可以提高精度、提升效率，本项目将对中间法三角高程测量的误差来源进行分析，并对其能够达到水准测量等级进行实验研究。"]
[57,11845,"广东工业大学","基于组件法对T型连接节点栓板相关关系的研究","创新训练项目","刘心逸",3216008787,3,"曾嘉铭/3117002849,赵明鑫/3118002865,彭启邦/3118002847","陈士哲","讲师","0810","本项目以组件法的应用和改进为基本出发点，对T型连接件的单向受力性能进行精细化的研究。结合前期的研究成果以及板壳理论，考虑翘力、腹板对端板变形的约束作用，提出更加合理的T型连接件模型；结合试验和有限元分析数据，将螺栓抗弯性能考虑到T型连接件的刚度计算模型中；最终通过理清螺栓周边板与螺栓力之间的物理关系，提出更加准确的T型件抗拉刚度的计算方法。"]
[58,11845,"广东工业大学","双排桩-锚索支护体系性状研究","创新训练项目","章钊梃",3117003108,3,"丘玉琳/3217003112,黄绮琪/3217003111","张丽娟","副教授","0810","双排桩-锚索支护体系作为一种较新型的支护形式，充分发挥了双排桩与锚索的技术优势，在控制基坑变形方面效果显著。目前，国内外对双排桩锚杆支护体系的研究取得了一定的成果，但对其工作机理的研究还有待于进一步深入。为了让双排桩-锚杆支护体系能够更好应用到工程实践中，有必要对其进行系统深入的研究。双排桩-锚杆支护结构将双排桩和锚杆融为一体，并充分发挥了二者的技术优势，在控制土体和支护结构本身的变形方面成效显著，能有效缩短施工工期，提高经济效益。正是由于双排桩-锚杆支护形式充分发挥双排桩和锚杆的各自的技术优势，具有侧向刚度大、施工较便捷、成本合理等特点，适用于地下水位低，地质条件差，周围环境复杂、对变形控制有严格要求的城市深基坑支护，这种支护形式在以后城市地下空间发展中将发挥重要作用。本项目拟对双排桩-锚杆支护体系进一步研究，旨在为类似的工程实践提供参考。"]
[59,11845,"广东工业大学","基于现今早高强型碱激发矿渣混凝土微细观结构的力学性能改良方案","创新训练项目","刘丰恺",3117003094,4,"钟步添/3118003094,陈霖/3118003105,陈佳亮/3118003104","杨飞","讲师","0810","本项目主要通过Viogt等建模方法，SEM等观察方法，从微细观层面探究其分子结构及破坏机理。通过以上研究，对现有橡胶混凝土配方做出改良，着重对其弹性模量及收缩性能进行优化，同时提升其拉压弯强度。"]
[60,11845,"广东工业大学","无人机获取的点云粗差剔除的简易算法设计","创新训练项目","彭垚鑫",3116003420,3,"罗富彬/3117003417, 周显琪/3217003434","魏德宏","讲师","0812","课题拟使用无人机获取其航摄影像生成的点云数据为研究对象，设计点云粗差剔除的简易算法，对点云数据进行处理，以获得精度较高的DEM成果"]
[61,11845,"广东工业大学","装配式再生混凝土防屈曲钢板剪力墙","创新训练项目","杨智勇",3118002909,5,"陈嘉彪/3118002880,陈搏超/3118002877,曾天勤/3118002876,黄晓琳/3218002916","魏木旺","讲师","0810","研发建筑废弃物再生混凝土装配式剪力墙，既能节能环保，又可推动抗侧力构件产业化，对我国可持续发展战略具有重大现实意义。本项目拟以装配式再生混凝土防屈曲钢板剪力墙为研究对象，采用试验研究、理论分析和数值模拟相结合的方法，探讨该类新型抗侧力构件的抗震性能。本项目研究将为装配式再生混凝土防屈曲钢板剪力墙应用于装配式高层建筑提供理论基础和数据支撑，推动建筑产业化，具有重要的推广应用意义和社会经济价值。"]
[62,11845,"广东工业大学","环境温度变化下橡胶混凝土力学性能研究","创新训练项目","彭锦灵",3117002928,3,"梁昊羽/3117002920,曾子健/3117002901,代宇麒/3117002904","张慧珍,熊哲","讲师,讲师","0804","我国废旧橡胶与日俱增，如何合理利用废旧橡胶，变废为宝，是我国绿色环保经济的基本要求。橡胶混凝土的应用可解决我国“黑色污染”和混凝土资源短缺两大问题。橡胶混凝土的推广符合我国“十三五”规划中加大环境综合治理力度和推进资源节约集约利用的发展目标。由于长期环境温度变化的影响，橡胶混凝土的性能发生不容忽视的退化，影响结构的安全性。因此，本项目主要开展环境温度变化下橡胶混凝土的力学性能试验研究。"]
[63,11845,"广东工业大学","高性能透水混凝土制备技术及性能研究","创新训练项目","郑涌权",3117002940,4,"伊尔夏提•艾科拜尔/3117002937,罗泳洪/3117002926,梁晁玮/3117002919","谢燕","副教授","0810","高性能混凝土已经被广泛开发及应用，但是透水混凝土由于需要保留较大的空隙率，目前的产品往往强度低且容易破损，需要不断维修养护。本课题拟利用超高性能混凝土技术，开发一种高强高透水率的透水混凝土，主要对其配合比、成型方法、养护手段等进行设计和研究，并对其抗压抗折强度和透水系数进行测试，最终得出一套高性能透水混凝土的制备技术。"]
[64,11845,"广东工业大学","约束条件下膨胀剂对FRP筋-混凝土粘结行为的研究","创新训练项目","邱志旭",3117002828,3,"薛梓佳/3117002835,吴健豪/3117002880","欧阳祎","讲师","0810","本项目将尝试研究约束条件下膨胀剂对FRP筋-混凝土粘结行为的影响，由一系列拉拔实验组成。试验过程中，研究人员将改变膨胀剂掺量、水灰比、套筒直径、FRP层数等参数，配置组分不同的拉拔试件。通过试验，探究FRP筋与混凝土的在各种情况下粘结强度的变化规律，寻找能使FRP筋与混凝土粘结强度最大化的试验参数。"]
[65,11845,"广东工业大学","废玻璃粉再生材料混凝土性能研究","创新训练项目","李景明",3117002818,4,"王凯锋/3117002829,李文康/3117002819,梁文添/3117002820","李古,欧阳祎","副教授,讲师","0810","我国每年仅施工建设所产生的建筑废料就有4000万吨，但通常只能堆填处理，这不仅挤占了大量土地资源，还对环境造成严重污染，是急需解决的环保问题。本项目将采用浆体替代法，通过将建筑废玻璃破碎研磨成粉，替代部分水泥浆体生产混凝土，并对混凝土的力学和耐久性能进行试验研究。该研究不仅可以促进建筑废料的循环利用、变废为宝、改善环境，还可能生产出性能优越且绿色环保的混凝土，具有显著的经济、环境与社会效益和广阔的应用前景。"]
[66,11845,"广东工业大学","测量机器人与android系统数据通信的实现及其数据处理","创新训练项目","徐滨辉",3116003428,4,"丘锐斌/3116003421,赖伟洪/3116003408,区世杰/3117003418","魏德宏","讲师","0812","课题拟通过对基于BlueZ协议栈，在java语言基础下实习安卓应用程序开发，实现与测量机器人进行蓝牙连接，利用手机等外围设备进行数据通信，实时获取机器人观测数据"]
[67,11845,"广东工业大学","基于GIS的粤港澳大湾区专题地图的制作","创新训练项目","黄志嘉",3117003413,3,"刘思睿/3117003416,李健乐/3117003414","余旭","副教授","0812","本研究旨在制作粤港澳大湾区相关领域专题地图，以揭示相关要素的空间结构和关系、时空变化及质数量特征等的客观规律。"]
[68,11845,"广东工业大学","GRACE卫星精密几何轨道确定与精度分析 ","创新训练项目","张泽鸿",3117003425,5,"廖桂鹏/3116003413,陈国立/3117003408,陈智涛/3117003409,吴龙彬/3117003421","张兴福","副教授","0812","本项目拟采用瑞士伯尼尔大学的Bernese 软件确定GRACE卫星的精密几何轨道。主要研究内容：（1）确定GRACE卫星几何轨道的最优解算方案；（2）采用窗口平滑处理方法合理评定几何轨道精度；（3）解算长时间序列的GRACE卫星几何轨道。"]
[69,11845,"广东工业大学","基于RGB-D传感器的点云模型生成研究","创新训练项目","陈成铨",3116003393,3,"黄永欢/3116003405,曾林洲/3116003391","丁琼","讲师","0812","本项目旨在从RBG-D传感器在室内场景中运动过程中所获得的一系列变化的彩色图和深度图出发，研究相机成像模型以及二维图像平面和三维世界坐标系中的点的变换，计算图像像素的3D相机坐标，进而生成点云并完成系列点云的拼接，实现位置环境的三维地图的构建。"]
[70,11845,"广东工业大学","基于openlayers的大地测量形变数据管理与展示平台","创新训练项目","陈经天",3116003395,1,null,"王华,吴希文","教授,教授","0812","项目基于openlayers框架，搭建一个对大地测量形变数据的管理与展示的平台，实现在线的点位查询、测量数据的导入与处理等功能。"]
[71,11845,"广东工业大学","强黏滞性软土地基加固处理","创新训练项目","陈冠玮",3117003074,5,"陈卫来/3117003076,潘禹谋/3117003097,刘伟咏/3117003095,何昭贤/3117003080","罗庆姿","讲师","0810","“粤港澳大湾区”的建设，是推进国家经济发展、科技创新的重要战略目标，所惠及的大多城市都广泛分布着深厚的软土地层。软黏土具有高含水率、低渗透性、高压缩性、强黏滞性等不良共性，给工程建设和后期维护带来了很大的难度和挑战。本项目结合地铁18号线南沙万顷沙站软土地基，通过试验获取其软土的物理力学特性，在把握其工程性质的基础上对此种软基进行加固，并在此基础上进一步提出合理、经济的加固方案，具有一定的实践和研究意义。"]
[72,11845,"广东工业大学","砂-废弃轮胎颗粒轻质回填料的力学性质研究","创新训练项目","郭福传",3117003078,5,"陈泽豪/3118003107,叶樟庭/3118003137,陈洛浩/3118003106,彭龚/3118003128","王婉莹","讲师","0810","橡胶具有低重性表面摩擦系数大，渗透性良好，弹性大，耐磨性好，将其碎片或粉末掺入传统填料中，将有效改善回填材料的力学性质，提高其抗压抗剪强度；调整优化其内部结构和配比，使其稳定性和抗裂韧性得到提高。同时，砂-橡胶轻质土工填料有较大的抗渗性、抗疲劳性和耐磨性，并能解决废弃橡胶的安全处置问题，具有对环境友好、资源循环利用的研究意义。本项目通过对石英砂-橡胶颗粒轻质回填料进行一维侧限压缩试验、直接剪切试验、三轴压缩试验等，研究其力学特性、压缩特性和剪切特性；同时探究其破碎率和颗粒破碎状态，将宏观力学性质和微观破碎表现结合起来；最后利用有限元原理基于莫尔-库伦模型对其力学性质进行模拟计算，并于实验结果进行对比分析。"]
[73,11845,"广东工业大学"," 一种适用于3D打印的混凝土材料制备及其性能研究","创新训练项目","黄嘉敏",3217003110,4,"戴涛文/3118003108,钟步添/3118003094,黄剑威/3118003111","杨飞","讲师","0810","本项目项目主要通过静态和动态实验，研究一款适用于3D打印的混凝土，，达到特定的性能要求，如可挤出性，粘聚性。实现建筑的 3D 打印，应用于多个建筑构件、异型部品的制备。该混凝土无论是打印还是在修补方面均具有只需养护1-3小时便可投入使用，密实性、耐久性、混凝土粘聚性能良好，可承载力大等优点。"]
[]
["填表说明：\n1. 由于此表需上传到教育厅网站，请各学院务必按要求填写此表并做好排序工作；    \n2. 项目类型：创新训练项目、创业训练项目、创业实践项目；    \n3. 项目其他成员信息填写格式(姓名/学号)：注意：逗号请用英文状态下的格式填写；(否则无法上传此表数据)   \n4. 指导老师姓名、职称：若有多个指导老师，请以英文状态下的逗号隔开，职称和老师姓名对应并用英文状态下逗号隔开；(否则无法上传此表数据)\n5. 项目所属专业类代码：四位代码，按照《普通高等学校本科专业目录和专业介绍（2012年）》填写，具体见“B专业类代码对照表”（必填，否则无法上传数据）"]

{"sheet":"B专业类代码对照表","index":1,"n_rows":93,"n_cols":2,"rows_kept":93,"flags":["formulas_cached_only"]}
["专业类代码","专业类名称"]
["0101","哲学类"]
["0201","经济学类"]
["0202","财政学类"]
["0203","金融学类"]
["0204","经济与贸易类"]
["0301","法学类"]
["0302","政治学类"]
["0303","社会学类"]
["0304","民族学类"]
["0305","马克思主义理论类"]
["0306","公安学类"]
["0401","教育学类"]
["0402","体育学类"]
["0501","中国语言文学类"]
["0502","外国语言文学类"]
["0503","新闻传播学类"]
["0601","历史学类"]
["0701","数学类"]
["0702","物理学类"]
["0703","化学类"]
["0704","天文学类"]
["0705","地理科学类"]
["0706","大气科学类"]
["0707","海洋科学类"]
["0708","地球物理学类"]
["0709","地质学类"]
["0710","生物科学类"]
["0711","心理学类"]
["0712","统计学类"]
["0801","力学类"]
["0802","机械类"]
["0803","仪器类"]
["0804","材料类"]
["0805","能源动力类"]
["0806","电气类"]
["0807","电子信息类"]
["0808","自动化类"]
["0809","计算机类"]
["0810","土木类"]
["0811","水利类"]
["0812","测绘类"]
["0813","化工与制药类"]
["0814","地质类"]
["0815","矿业类"]
["0816","纺织类"]
["0817","轻工类"]
["0818","交通运输类"]
["0819","海洋工程类"]
["0820","航空航天类"]
["0821","兵器类"]
["0822","核工程类"]
["0823","农业工程类"]
["0824","林业工程类"]
["0825","环境科学与工程类"]
["0826","生物医学工程类"]
["0827","食品科学与工程类"]
["0828","建筑类"]
["0829","安全科学与工程类"]
["0830","生物工程类"]
["0831","公安技术类"]
["0901","植物生产类"]
["0902","自然保护与环境生态类"]
["0903","动物生产类"]
["0904","动物医学类"]
["0905","林学类"]
["0906","水产类"]
["0907","草学类"]
["1001","基础医学类"]
["1002","临床医学类"]
["1003","口腔医学类"]
["1004","公共卫生与预防医学类"]
["1005","中医学类"]
["1006","中西医结合类"]
["1007","药学类"]
["1008","中药学类"]
["1009","法医学类"]
["1010","医学技术类"]
["1011","护理学类"]
["1201","管理科学与工程类"]
["1202","工商管理类"]
["1203","农业经济管理类"]
["1204","公共管理类"]
["1205","图书情报与档案管理类"]
["1206","物流管理与工程类"]
["1207","工业工程类"]
["1208","电子商务类"]
["1209","旅游管理类"]
["1301","艺术学理论类"]
["1302","音乐与舞蹈学类"]
["1303","戏剧与影视学类"]
["1304","美术学类"]
["1305","设计学类"]